조이스틱의 종류를 설정할 수 있습니다.

auto : 실제 조이스틱을 자동으로 찾음
none : 사용 안함
2axis : 2축X2단추 조이스틱을 가상구현 
         (2개의 연결을 지원)
4axis : 4축X4단추 조이스틱이나 
          2축X6단추 게임패드를 가상구현
         (1개의 연결만 지원, 첫번째 조이스틱 사용)
4axis_2 : 상동
            (1개의 연결만 지원, 두번째 조이스틱 사용)
fcs : Thurstmaster
ch : CH Fightstick
